金湖县人民医院门诊药房改造装修明细清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| 玻璃隔断 | 平方 | 21.8 | 13×1.68m | 12mm厚 国标夹胶钢化玻璃，含不锈钢立柱（5.0\*5.0镀锌钢管，304不锈钢包柱） |
| 石英石台面 | 平方 | 23.5 | （0.6+0.3）×13m  0.7×13m  0.45×0.5m×12只 | 硬质强化面（纳米级） |
| 柜台 | 米 | 19 | 0.85×0.7 ×13m  0.85×0.45×0.5m×12只 | EO级莫干山免漆板 |
| 电路改造 | 项 | 1 |  | 含电线、音响、视频、网络传输线、插座、辅助材料等 |
| 消防改造 | 项 | 1 |  |  |
| 乳胶漆 | 平方 | 75 |  | 多乐士净味 |
| 旧门改造 | 项 | 1 |  | 含五金配件、门套  墙体开洞 |
| 旧台面出新 | 项 | 1 |  | 抛光打蜡 |
| 拆墙 | 项 | 1 |  | 含围档、脚手架 |
| 吊顶拆除及安装 | 项 | 1 | 25\*3m |  |
| 保洁卫生 | 项 | 1 |  |  |
| 运垃圾 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |