**金湖县人民医院行政三楼小会议室屋面防水修复报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项名称 | 材料名称和规格 | 单位 | 数量 | 单价  (元) | 金额  (元) | 备注 |
| 区  域  一 | 场地清理 | 拆除垃圾清运出场 | m² | 215.6 |  |  |  |
| SBS卷材 | 品牌：雨虹 4mm  地面及墙面采用4厚东方雨虹SBS 防水卷材热熔粘贴 | m² | 215.6 |  |  |  |
| 区  域  二 | 复浇层破拆 | 拆除垃圾清运出场 | m² | 25 |  |  |  |
| 原沥青附着层铲除 | 拆除垃圾清运出场 | m² | 25 |  |  |  |
| SBS卷材 | 品牌：雨虹 4mm  地面及墙面采用4厚东方雨虹SBS 防水卷材热熔粘贴 | m² | 25 |  |  |  |
| C25混凝土复浇 | C30 细石混凝土浇筑保护层, 浇筑厚度4cm, 内置φ4冷拔丝钢筋网片防裂,表面磨光处理 | m² | 25 |  |  |  |
| 垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(含税) | | 元 | | | | |