**附件：**

**病床隔帘技术参数要求及报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名 称 | 技术要求 | 数量（条） | 单价 | 小计 |
| 1 | 隔帘布 | 环保型，可皮肤接触，符合国家规定标准的纺织品，浅蓝色1.材质：主体面料：100%聚酯纤维，每米克重量不低于 400g；网孔部分：网孔高度 50cm-75cm，隔帘底端离地面18cm。2.规格：宽度： 2.2m，高度：2.6m。（褶皱比例为1:1.6）3.阻燃性能：阻燃等级为B1级。4.耐洗性：水洗尺寸变化率：2.0≥水洗尺寸变化率为≥-4.0。5.色牢度：耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥3级。耐酸汗渍色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。耐碱汗渍色牢度：变色≥3级，沾色≥3级。耐摩擦色牢度：干摩≥3-4级，湿摩≥3级。耐光色牢度：≥4级。6.其他性能：透气性：主体面料 150～250mm/s，网孔 3000～5000mm/s。抗静电性：半衰期≤0.18s，峰值电压≤18V。无毒、无味：符合 GB18401-2003 国家纺织产品基本安全技术规范标准；pH 值：6.7。7.规格尺寸偏差：宽度（褶后）：±1.0cm，高度：±3.0cm。8.甲醛含量：≤300mg/kg，无异味。9.具备防水、防油、防污、抗静电、抗病毒功能。 | 376 |  元/条 |  |
| 2 | 轨道 | 1.材质采用高强度电泳铝合金型材，壁厚在 1.2mm 以上，表面经过电泳处理，抗氧化能力强，光泽度高，符合一般工业用铝的标准要求，光滑耐用。2.尺寸隔帘轨道尺寸：长 2500mm、宽 1700mm。3.滑车轮：采用尼龙 66 制作或滚动轴承；走珠通畅。4.挂架顶钩：额定载负为6kg，每只侧钩和底钩为2kg。 | 12 |  元/根 |  |
| 3 | 合计（包含运送安装费、人工费、配件、税费等所有费用） |  元  |