统一格式

金湖县人民医院120救护车张拉膜停车棚采购安装项目报价单
	
序号
	
单项名称
	
单位
	
数量
	
特征描述
	
单价(元)
	
合价(元)

	
1
	
车棚基础
	
个
	
6
	车棚基础计6个，长宽1m*1m，钢筋混凝土及预埋件车棚基础,C30混凝土浇筑基础。
	
  
	
       

	

2
	

原有停车位拆除
	

m2
	

109.2
	原有停车位植草砖、混凝土垫层机械破碎、挖除清理及混凝土浇筑、基槽开挖、基槽压实、垃圾拖运出场。
面积：6.5m*5.6m*3
	


	



	
3 
	
停车位地面混凝土浇筑
	
m3
	
21.84
	长度为6.5m，宽度为5.6m，3个停车棚面积合计109.2m2 ，采用C30混凝土浇筑，浇筑厚度20CM。
	

	


	
4
	
路牙石安装
	
m
	
55.8
	
停车位扩建处路牙石拆除及安装。
	

	


	



5
	



车棚钢材
	



t
	



1.76
	立柱，工字大梁，横杆，拉杆等采用Q235国标钢材加工焊接安装（含损耗），防腐装饰油漆采用环氧底漆，氯化橡胶面漆。
6厚219/6立柱  0.6t
6厚140/4立柱  0.16t
6厚共字大梁    0.5t
6厚89*3立柱   0.1t
6厚114*3立柱  0.3t
4厚48*3弧形拉杆 0.1t
	




	





	
6
	车棚张拉膜
	
m2

	
109.2

	
膜材采用白色进口PVDF材料，950g/m2,高频焊接收边。
	

	


	
                                    合计总价:   元

注：此报价含人工费、材料费、机具使用费、安全文明施工措施费、规费、税金等一切费用。


                                         
报价单位（盖章）：
报 价 人：
联系电话：
[bookmark: _GoBack]日    期：
